**2021年07月27日08时～2021年07月28日08时**

**陕西省高速公路防汛保畅工作情况**

# 重点防汛路段及措施

## 防汛路段概况

2021年07月28日，全省高速公路路网重点防汛路段共 条，防汛区段数量共 处，总长度 km。

## 防汛重点路段

1. 高速 方向K + 区段，防汛区段长度 米，属于 （例如临江、临海、高边坡），防汛级别为 级（根据实际情况显示如果没有则不显示），该区段天气为 天气。

排序规则：雨、雪、雾、其它按照先后顺序排序。

## 防汛措施

1. 2021年07月28日， 高速公路上行方向K + ，巡查 次、巡查种类： （各类排水设施，沥青路面裂缝，边坡和急流槽）、发现隐患 处、投入 人次；

排序规则：优先根据发现隐患数量排序，其次是巡查次数排序。

# 防汛物资储备情况

## 防汛物资概况

2021年07月28日，全省高速公路路网共配备防汛抢险人员 人、机械设备车辆 台（辆）、编织袋 条、铁锨 把、铁丝 kg、雨衣 件、标志牌 块、抽水机 台、发电机 台、雨鞋 双、雨伞 把、锥形桶 个、安全帽 顶、钢丝 条、手套 双、麻绳 米、应急灯 个、帐篷 顶、彩条布 平方米、土工布 平方米、防汛水带接头 套、防水电缆 米、砂 立方米、块石 立方米、碎石 立方米、钢筋笼 只、铁丝笼 平方米、圆木 方、救生衣 件，洋镐 把。

# 交通流量统计

## 交通流量总体概况

2021年07月28日，全省高速公路路网交通流量XXXX万辆，环比上升/下降/持平XXXX%，同比XXXX年上升/下降/持平XXXX%，同比XXXX年上升/下降/持平XXXX%。其中：

**客车：**XXXX万辆，环比上升/下降/持平XXXX%，同比XXXX年上升/下降/持平XXXX%，同比XXXX年上升/下降/持平XXXX%。

**货车：**XXXX万辆，环比上升/下降/持平XXXX%，同比XXXX年上升/下降/持平XXXX%，同比XXXX年上升/下降/持平XXXX%。

## 断面交通流量情况Top20

1. **XXXX高速公路**XXX断面XX方向客车XX辆、货车XX辆；出口流量：客车XXX辆、货车XXX辆；入口流量：客车XXX辆、货车XXX辆；

排序规则：按照断面交通流量从多到少截取前20降序排序；

# 主线管制情况

## 管制总体概况

2021年07月28日，全省高速公路路网主线管制1处，管制总长度：2km，管制总时长：25时29分；其中：

**交通事故：1处；**

## 管制详情

1. 2021年07月27日09时40分，因交通事故，G30 宝天高速眉县服务区→陈仓方向，K1177+600到K1179+400处交通管制，管制长度2km。管制总时长：25时29分。

排序规则：先按照管制总时长降序，其次按照区段长度降序，最后按照发生时间降序；

# 道路畅通情况

## 路网总体速度谱

2021年07月28日，全省高速公路路网XXX条路段因交通事故影响出现通行缓慢，XXX条路段因受车流量大影响出现通行缓慢，XXX条路段因临时施工影响出现通行缓慢；

预计2021年07月29日绕城高速曲江至高新区之间、西禹高速港务区至阎良之间、西渭高速方家村立交转绕城高速匝道处将出现缓行现象。

06:00～10:00车速100km/h以上占比数量：XX%，区段数量：XX个；车速80～100km/h占比数量：XX%，区段数量：XX个；车速60～80km/h占比数量：XX%，区段数量：XX个；车速60km/h以下占比数量：XX%，区段数量：XX个。

10:00～16:00车速100km/h以上占比数量：XX%，区段数量：XX个；车速80～100km/h占比数量：XX%，区段数量：XX个；车速60～80km/h占比数量：XX%，区段数量：XX个；车速60km/h以下占比数量：XX%，区段数量：XX个。

20:00～24:00车速100km/h以上占比数量：XX%，区段数量：XX个；车速80～100km/h占比数量：XX%，区段数量：XX个；车速60～80km/h占比数量：XX%，区段数量：XX个；车速60km/h以下占比数量：XX%，区段数量：XX个。

## 拥堵缓行路段情况

1. 因交通事故影响，绕城高速出现通行缓慢，发生时间XXXX年XX月XX日XX时，持续时间XXX分钟，拥堵距离XXX km，平均速度XX km/h。

规则：拥堵时段内最低的速度以客车为主，低于60km/h定义为缓行，区段、时段小于30分钟不纳入缓行：作为条件来判断是否缓行；

# 交通事故

## 交通事故概况

**发生时间：**2021年07月27日08时～2021年07月28日08时

**事故总数：**共发生4起；

**未处理完成事故：**共4起；

**已处理完成事故：**共0起；

**受伤人数：**共5人；

**死亡人数：**共4人；

**事故主要原因：**单方事故—碰撞,单方事故—自燃,单方事故—故障为主；

**事故等级：**根据交通事故等级标准初步判断为一般事故3起，较大事故0起，重大事故0起，特别重大事故0起；

**事故主要路段：**G30 宝天高速。

## 交通事故详情

**未处理完毕事故：**

1. 2021年07月27日09时19分，G30 宝天高速，眉县服务区→陈仓方向，K1177+630到K1178+320处，事件详情：2021-07-27 09:18,宝天主线到蔡家坡收费站之间,往陈仓方向,发生交通事故(单方事故—碰撞)，持续时长：25时50分。
2. 2021年07月27日09时40分，G30 宝天高速，眉县服务区→陈仓方向，K1177+630到K1178+320处，事件详情：2021-07-27 09:33,宝天主线到蔡家坡收费站之间,往陈仓方向,发生交通事故(单方事故—碰撞)，持续时长：25时29分。
3. 2021年07月27日15时45分，G30 宝天高速，眉县服务区→陈仓方向，K1173+630到K1177+320处，事件详情：2021-07-27 15:44,宝天主线到蔡家坡收费站之间,往陈仓方向,发生交通事故(单方事故—自燃)，持续时长：19时24分。
4. 2021年07月27日15时46分，G30 宝天高速，眉县服务区→陈仓方向，K1173+630到K1176+320处，事件详情：2021-07-27 13:45,宝天主线到蔡家坡收费站之间,往陈仓方向,发生交通事故(单方事故—故障)，持续时长：19时23分。

**已处理完毕事故：**

排序规则：按照事故严重程度降序排序